# Topcon annonce un nouveau boîtier de commande pour système pelle.

CAPELLE A/D IJSSEL, Pays-Bas / MACON, France – 15 février 2016 – Le groupe Topcon Positioning annonce le nouveau boîtier de commande GX-55 pour l’excavation par guidage d’engin. Avec la sortie du GX-55, Topcon ajoute trois nouveaux systèmes 2D et 3D à sa série de solutions d’excavation – le X-52 ainsi que le X-53 et le X-53i. Quelle que soit la solution, le GX-55 est conçu pour fournir à ses utilisateurs de nouvelles options visuelles et sonores leur permettant de réaliser des nivellements en toute sécurité et efficacité pour les tâches d’excavation en 2D ou 3D.

« Le GX-55 brillant et robuste fournit une expérience graphique d’une qualité unique pour le guidage d’engin moderne », explique Kris Maas, directeur de la gestion des produits construction. « Aujourd’hui, les opérateurs utilisent Sitelink3D pour communiquer instantanément l’ensemble des activités du travail réalisé à leurs responsables.  Le GX-55 fournit ces informations concernant le projet en temps réel avec une rapidité jamais atteinte jusqu’ici. »

« Que vous vouliez vous servir de systèmes d’excavation guidés à affichage 2D ou 3D, le nouveau GX-55 est fourni sous forme de pack léger permettant un transfert et un stockage d’engin à engin facile, et un branchement rapide », explique Kris Maas.

Son grand écran tactile LCD couleur de 6,5 pouces visible au soleil est doté de barres lumineuses LED intégrées indiquant en permanence le niveau du godet. Parmi ses autres fonctions, on compte des signaux sonores personnalisables pour indiquer le niveau, une protection antivirus intégrée et des ports USB facilement accessibles pour sauvegarder et télécharger les fichiers de travail.

# # #

**À propos du groupe Topcon Positioning**

Topcon France est une filiale de Topcon Europe Positioning, plateforme de distribution européenne du groupe Topcon Positioning se trouvant à Livermore, en Californie (États-Unis). Topcon Positioning France se compose de deux divisions: le département médical et le département de topographie (situé depuis 2008 à Mâcon en Saône-et-Loire). Son siège européen se trouve à Capelle a/d IJssel, aux Pays-Bas. Le groupe Topcon Positioning met au point, fabrique et distribue des produits et solutions de positionnement précis pour les marchés mondiaux du relevé topographique, de la construction, de l’agriculture, du génie civil, de la cartographie et du SIG, de la gestion des actifs et du contrôle mobile. Parmi ses marques, on compte Topcon, Sokkia, Tierra, Wachendorff Elektronik, Digi-Star, RDS Technology, NORAC and 2LS. Topcon Corporation. La Topcon Corporation (topcon.com), créée en 1932, est cotée à la bourse de Tokyo (7732).

Nous sommes à votre disposition - pour toutes vos questions relatives à ces informations ...  
France: Bérénice Necker, [bnecker@topcon.fr](mailto:bnecker@topcon.fr), +33 (0) 6 29 63 27 19  
Europe: Stuart Proctor, [stuart.proctor@topconsokkia.eu](mailto:stuart.proctor@topconsokkia.eu)

|  |  |
| --- | --- |
| Topcon Positioning France 576 rue des Grands Crus 71000 Mâcon France [www.topconpositioning.fr](http://www.topconpositioning.fr/) | Date: February 15, 2016 Numéro: FR 2016 PR 02 - GX-55 pour Pelle |

© 2016 TOPCON POSITIONING FRANCE