****

**Topcon présente un nouveau laser horizontal avec pente manuelle pour mesurer vos niveaux sur tous vos chantiers.**

*LIVERMORE, Californie, États-Unis / CAPELLE A/D IJSSEL, Pays-Bas – 29 mars 2018 –* Le groupe Topcon Positioning annonce les derniers ajouts à sa gamme RL-H de lasers rotatifs autonivelants. La série [RL-H5](https://www.topconpositioning.com/rl-h5) est conçue pour des applications laser de haute précision et de longue portée pour le nivellement, le terrassement et les projets de construction en général. La nouvelle offre comprend des instruments pour répondre aux diverses exigences du chantier.

« Historiquement, Topcon a toujours fourni aux entrepreneurs des lasers fiables et de haute précision. La série RL-H5 offre aux entrepreneurs davantage d’options d’exploitation et de choix, quelles que soient les exigences du travail – qu’il s’agisse du guidage d’engin, du contrôle de la pente, de la pose des fondations et des semelles, du contrôle des tranchés pour les piscines, les cours ou les allées », a déclaré Murray Lodge, vice-président directeur de Topcon Construction.

Les lasers de la série comprennent des options avec une portée de travail allant jusqu’à 800 mètres et avec une batterie rechargeable avec 100 heures d’autonomie. Le RL-H5A avec une précision horizontale de ±1,5 mm à 30 m sera disponible en Amérique, en Europe et en Océanie et sera présenté à Intermat pour la 1ere fois en France (Hall 6 – Allée G – Stand 028).

« Le RL-H5 est dans la lignée des produits de haute qualité que Topcon met sur le marché depuis des années. Il se positionne pour améliorer la productivité sur les chantiers. C’est un autre exemple du positionnnement de TOPCON qui se trouve à  [l’intersection des technologies et des infrastructures](https://www.topconpositioning.com/infrastructure) », a-t-il déclaré.

La série est couverte par la garantie de cinq années sur les lasers fabriqués par Topcon.

Pour plus d’informations, visitez [topconpositioning.com](https://www.topconpositioning.com/).

**À propos du groupe Topcon Positioning**Le siège du groupe Topcon Positioning se trouve à Livermore, en Californie, aux États-Unis ([topconpositioning.com](https://www.topconpositioning.com/)). Son siège européen se trouve à Capelle a/d IJssel, aux Pays-Bas. Le groupe Topcon Positioning met au point, fabrique et distribue des solutions de mesure et de flux de travail précises pour les marchés mondiaux de la construction, du géospatial et de l’agriculture. Parmi ses marques, on compte Topcon, Sokkia, Tierra, Digi-Star, RDS Technology et NORAC. La Topcon Corporation ([topcon.com](http://global.topcon.com/)), créée en 1932, est cotée à la bourse de Tokyo (7732).

# # #

**Contact presse :**

Groupe Topcon Positioning

[CorpComm@topcon.com](mailto:CorpComm@topcon.com)

Staci Fitzgerald, +1 925-245-8610